{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[20,0,20,4],[32,0,32,4],[43,0,43,4],[45,0,45,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3:"]
["进口不予免税的部分重大技术装备设备目录"]
["编号","06税则号列","税则号列","设备名称","技术规格"]
["一、大型清洁高效发电装备"]
["（一）百万千瓦级核电机组（三代核电机组）"]
["1",null,84137099,"反应堆主冷却剂泵（包括电机、变频器、开关）","二代加核电用反应堆主冷却剂泵：所有规格；三代核电用反应堆主冷却剂泵：功率≤5000KW"]
["2",null,"85044020         85044090            85371090","核岛直流不间断电源(包括逆变器/UPS/充电器等)","所有规格(核安全等级为1E级或RCCE标准K3及以上的除外)"]
["3",null,84195000,"非能动余热排出热交换器","所有规格（核一级的除外）"]
["4",null,84014090,"核反应堆压力容器安全壳","所有规格"]
["5",null,84269900,"核反应堆厂房环形吊车","所有规格"]
["6",null,84137099,"主给水泵组（含电机）","单级叶轮扬程低于500m"]
["7",null,"84137099 84139100 84135031","核级泵(上充泵/辅助给水泵/余热排出泵/水压试验泵/堆芯补水泵，含电机)","核安全三级及以下"]
["8",null,"84714991","DCS仪控设备 ","所有规格（具有核电安全级或核抗震1级和2级的DCS仪控设备除外）"]
["9",null,"90251910  90328100  85365000","核级温度传感器/温度开关/核级压力开关、差压开关","所有规格(核安全等级为1E级或RCCE标准K3及以上的除外)"]
["10",null,"84194090\n84798999","放射性废物处理设备（包括脱气塔、蒸发器）","核安全三级及以下"]
["11",null,"85446012 85444921","K1类及K3类或AP10001E级大截面动力电缆","单芯截面小于400mm2或耐受辐照剂量低于80Mrad\n"]
["12",null,84212990,"核岛安全壳过滤排放系统","气溶胶滞留能力≤80kg,气溶胶滞留率≤99.9%，元素碘滞留率≤99%，有机碘滞留率≤80%，碘挥发>0.1%"]
["13",null,84212990,"核岛辅助水过滤器","过滤颗粒度大于200微米"]
["14",null,"84014090  84289090","乏燃料贮存格架","所有规格（覆盖中子吸收材料的除外）"]
["15",null,"84798999\n84014090","核岛液压阻尼器\n","所有规格（主回路阻尼器和蒸发器阻尼器除外）"]
["十、石化设备"]
["1",null,84198910,"炼油各种加氢反应器(包括精制反应器、裂化反应器）","所有规格"]
["2",null,84148090,"循环氢离心压缩机组","所有规格"]
["3",null,84140090,"二、四、六列往复式新氢压缩机组","轴功率≤7000KW"]
["4",null,84140090,"长输管道压缩机组","轴功率≤30MW"]
["5",null,85015300,"管道压缩机用高速变频防爆电机","输出功率≤25MW"]
["6",null,84140090,"炼油用大型无油原料气往复压缩机","所有规格"]
["7",null,"84137010 84137090","加氢进料泵","所有规格"]
["8",null,84068200,"大型工业汽轮机","输出功率≤100000KW所有规格"]
["9",null,84814000,"地面安装高压大口径全锻焊管道球阀","公称通径≤48英寸（48″)、压力等级≤900磅(class900LB)"]
["10",null,84814000,"埋地安装高压大口径大锻焊管道球阀","公称通径≤48英寸（48″)、压力等级≤900磅(class900LB)"]
["11",null,84714991,"千万吨级炼油装置DCS集散控制系统","所有规格"]
["十五、新型纺织机械"]
["1",null,84451111,"棉纺清梳联合机","单机产量≤120千克/小时"]
["2",null,84451112,"往复式抓棉机","所有规格"]
["3",null,84451310,"棉纺并条机","所有规格"]
["4",null,"84451210 84451220 84451290","棉纺精梳机","生产速度≤500钳次/分钟"]
["5",null,84451321,"棉纺粗纱机","所有规格"]
["6",null,84451900,"开棉机","所有规格"]
["7",null,84451900,"混棉机","所有规格"]
["8",null,84451900,"清棉机","所有规格"]
["9",null,84451900,"清梳联棉箱","单机产量≤100千克/小时"]
["10",null,84452041,"棉纺环锭细纱机","所有规格"]
["十九、船舶设备"]
["1",null,"89章","船舶","所有船舶整船（生产率在4000立方米/小时及以上的绞吸挖泥船、泥舱容量在20000立方米以上的耙吸挖泥船、海洋工程船舶除外）"]
[" 注：该目录的编号按照财关税（2010）17号文件附件3已有序列编制。"]